| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Passiver, direktabstrahlender 18 Zoll Subwoofer im kompakten, robusten Multiplexholz-Gehäuse** Passiver 18 Zoll Subwoofer im stabilen Multiplex-Gehäuse mit schwarzem, robusten Strukturlack. Ein pulverbeschichtetes, rostfreies und schaumstoff-kaschiertes Stahlgitter schützen den integrierten 18 Zoll Tieftonlautsprecher. Die vom Hersteller empfohlene Trennfrequenz liegt bei einem Tiefpassfilter von 80-120 Hz. Die Nennimpedanz beträgt 4 Ohm. M20-Innengewinde zur Montage einer Lautsprecherstange (610 mm Lautsprecherstange im Lieferumfang enthalten). Vier Gummifüße befinden sich an der Lautsprecher-Unterseite und passende Aussparungen an der Oberseite des Subwoofers zum Stapeln mehrerer Lautsprecher. Der Lautsprecher-Anschluss erfolgt über NL4 Speakon-Stecker oder über Klemm-/Schraubanschluss.Voreingestellte, abgestimmte und empfohlene DSP-Presets sind in den QSC GXD, CXD und PLD Endstufenserien verfügbar. Integrierte DSP Voreinstellungen für diesen Lautsprecher sind auch in der QSC TouchMix Serie vorhanden.Anschlüsse auf der Rückseite:- 2 x parallele Neutrik NL4 (Signal Eingang auf 1+/1-,  durchgeschliffener nicht belegter Anschluss auf 2+/2-)- 1 x Schraub-/Klemmanschluss +/- mit KreuzschlitzschraubeOptionales Zubehör:- Gepolsterte Transport-Schutzhülle- Weitere Lausprecherstangen in versch. Größen- Rollen-Set (4 Stück)Technische Daten: Lautsprecher-Eigenschaften:Tiefton-Lautsprecher: 457 mm (18 Zoll)Frequenzgang (-6 dB): 37 Hz – 230 HzFrequenzgang (-10 dB): 32 Hz – 230 HzImpedanz: 4 OhmMaximal SPL: 133 dB PeakEmpfindlichkeit: 98 dB@ 1W/1mLeistungskapazität Dauer/Peak: 800 W/3200 WAnschlüsse: 2 x Neutrik NL4Zusätzl. KlemmanschlussGehäuse: Multiplex-Holz mit TexturlackBefestigungspunkte: 1 x M20Gitter: Pulverbeschichteter Stahl mit GazeFarbe: SchwarzGewicht (unverpackt): 43 kgAbmessungen (B x H x T): 590 x 616 x 605 mmHersteller: QSCTyp: E118sw |  |  |